附件1  技术参数与性能指标（带“★”的要求为实质性要求。）

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	中心主屏
	显示性能：
1.液晶显示屏尺寸≥86英寸，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，刷新频率≥60Hz（提供产品彩页影印件或产品说明书影印件或官网参数页截图等证明材料）。
2.最大屏幕亮度≥300cd/m²，亮度对比度≥1000：1，亮度均匀性≥70%，蓝光防护要求达到RG0，闪烁≤-30dB（60Hz），亮度可视角水平≥120°，垂直≥60°（提供有效期内具备检验检测机构资质认定（CMA）资质机构出具并加盖CMA标识的检测报告，同时提供全国认证认可信息公共服务平台该机构资质认定能力附表完整查询截图）。
3.色域覆盖率≥72%(SJ/T)，静态清晰度（水平≥2160线、垂直≥2160线），防眩（DOI）≤60，镜面反射率≤12%，亮室对比度≥15:1，亮室色域衰减≤30%。支持环境光自适应功能（提供产品彩页影印件或产品说明书影印件或官网参数页截图等证明材料）。
4.主屏表面硬度≥9H，透光率≥90%，综合可视角度≥178°，灰度等级≥256级（提供产品彩页影印件或产品说明书影印件或官网参数页截图等证明材料）。
5.主屏支持书写护眼、纸质护眼等智能护眼功能，可通过按键进行护眼模式的切换（提供产品彩页影印件或产品说明书影印件或官网参数页截图等证明材料）。
触控性能：
1.触摸点数≥40点，首点响应时间≤35ms（提供产品彩页影印件或产品说明书影印件或官网参数页截图等证明材料）。
2.最小触摸间距：红外式触控模组≤30mm。抗光干扰≥50000lux，试验过程中触摸屏不能出现触摸无反应，触摸反馈不准确或反馈异常等现象。触摸高度≤3.5mm，最小识别物≤φ3mm。点击精度：非边缘最大偏移≤2.0mm、边缘最大偏移≤3.0mm。线性度：非边缘最大偏移≤2.0mm、边缘最大偏移≤3.0mm。抖动性：非边缘最大偏移≤3.0mm、边缘最大偏移≤4.0mm。触摸延迟≤25ms（提供产品彩页影印件或产品说明书影印件或官网参数页截图等证明材料）。
3.触摸屏寿命（点击寿命：点击100万次后屏幕触摸功能正常、书写寿命：书写10万字后屏幕触摸功能正常），单点报点率≥100Hz，十点报点率≥80Hz。支持不同大小掌擦，实际尺寸差异长宽≤30%（提供产品彩页影印件或产品说明书影印件或官网参数页截图等证明材料）。
4.具备静电防护能力和抗遮挡能力；支持板擦识别，可智能区分书写与擦除操作（提供产品彩页影印件或产品说明书影印件或官网参数页截图等证明材料）。
5.整机需安装嵌入式安卓系统（版本不低于Android14，内存≥4GB，存储空间≥16GB）或鸿蒙系统。
网络传输：
1.支持有线网络接入；支持蓝牙连接；内置Wi-Fi6或以上标准的无线网卡，支持2.4GHz和5GHz双频（提供产品彩页影印件或产品说明书影印件或官网参数页截图等证明材料）。
2.内置系统支持自定义AP无线热点名称和密码，可同时实现wifi无线上网连接和AP无线热点发射（提供产品彩页、产品说明书、官网参数页截图或权威机构检测报告复印件等证明材料）。
3.具备无线投屏功能（提供产品彩页影印件或产品说明书影印件或官网参数页截图等证明材料）。
节能防护：
1.具备高效节能模式，能效不低于2级。主屏采用直流背光源，显示画面无频闪。
2.适应教学环境下的清洁与使用需求，防尘不低于5级，防水不低于4级（提供产品彩页影印件或产品说明书影印件或官网参数页截图等证明材料）。
音视频：
1.内置扬声器≥2个，总功率≥60W，工作噪声声压级≤30dB(A)，声压级≥80dB；内置麦克风数量≥4个，最大拾音角度180°，最大拾音距离≥12m，信噪比≥60dB，麦克风频率范围不窄于125Hz～8000Hz。可配置便携式外置麦克风。（提供产品彩页影印件或产品说明书影印件或官网参数页截图等证明材料）。
2.内置摄像头拍摄像素数≥1300万，传感器尺寸≥1/3.2英寸，分辨率≥1920×1080；对角线视场角≥120度。（提供产品彩页影印件或产品说明书影印件或官网参数页截图等证明材料）。
其他：
1.整机具备前置按键（含触摸键），至少具备开关机、息屏、唤醒等操作功能（提供产品彩页影印件或产品说明书影印件或官网参数页截图等证明材料）。
2.前置不少于3路USB输入接口（至少包含1路Type-C接口、2路USB3.0接口），不少于1路HDMI功能或前置Type-C接口具备音视频传输功能（提供产品彩页影印件或产品说明书影印件或官网参数页截图等证明材料）。
3.整机支持通过手势及触摸快捷按键等方式快捷调用半屏模式，具备降屏功能（提供产品彩页影印件或产品说明书影印件或官网参数页截图等证明材料）。
4.适配特殊自然条件，在高海拔、低气压、高低温及温差剧变等复合环境下，整机显示画面、触控响应、滑动操作、无尘清洁模式及主机各项功能均需保持稳定运行（提供产品彩页影印件或产品说明书影印件或官网参数页截图等证明材料）。

	2
	★
	副板
	支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写，支持磁吸。

	3
	★
	控制主机
	采用OPS方式，OPS与大屏无单独接线，采用卡扣或螺丝固定，OPS与整机复用接口；自主安全的CPU处理器，核心数≥8核，线程数≥12，内存≥16GB DDR4，存储空间≥512GB固态硬盘（提供产品彩页、产品说明书、官网参数页截图或权威机构检测报告复印件等证明材料）。预装正版桌面操作系统，操作系统满足《桌面操作系统政府采购需求标准(2023年版)》相关要求。（含授权）。

	4
	★
	壁挂式展台
	1.摄像头像素≥800万，传感器尺寸≥1/3.2英寸，分辨率≥1920×1080，支持自动对焦；展示区域应不小于210mm×297mm，视频预览帧率≥30帧/秒；具备LED补光灯，托板可收起（提供产品彩页影印件或产品说明书影印件或官网参数页截图等证明材料）。
2.支持视频展台软件对画面进行放大、缩小、旋转、满屏、截屏（能复制到PPT、白板等界面使用）操作。支持对比教学，可二分屏和四分屏及以上多屏对比，并可在对比屏幕上直接进行批注。支持展台画面实时批注。

	5
	★
	配套软件
	（一）供应商应配合完成设备接入省级网络安全监管体系，实现设备信息采集、运行状态监测和远程集中管控，并纳入网络安全、软件正版化统一监督管理（注：由省上统一提供；供应商提供承诺函，验收前完成接入省级网络安全监管体系）。配置OPS还原功能，能够让OPS恢复到初始化状态的系统。
（二）AI课堂分析系统
1.支持对实录内容进行AI课堂分析，提供≥10节分析课时。支持AI评分，系统根据量表自动给出评价分数及评分依据。
2.需支持智能生成课堂原文文本和课程脉络思维导图；课堂原文文本需支持编辑，课程脉络思维导图需支持对节点进行增加、删除、修改；需支持基于实录视频进行教学环节的智能切分，并在视频时间轴上自动标记打点，点击标记点可自动播放该环节的视频（提供系统功能现场演示）。
3.支持根据上传的教案，结合本节课授课内容进行生成性教学内容的分析，包含生成性教学内容比例参考数值、分析概述，生成性教学内容的描述，生成教学内容的评价（提供产品功能截图）。
4.支持通过大模型总结课堂的优劣势、提供活动建议优化，支持用户通过自由提问的方式与大模型对话，开展个性化教研分析；支持通过大模型实现基于循证式教研活动，根据课堂分析结果智能推荐研讨问题，提供4个角色智能体用于教研讨论，支持根据研究内容生成并导出教研笔记（提供系统功能现场演示）。
5.需支持根据教师课例进行汇总统计，绘制教师画像，包含多个维度，由大模型生成提升建议；需支持查看全部、本学年、本学期、本月画像，需支持多类常模进行对比，包含全国常模、区域常模、学校常模（提供真实系统功能现场演示）。
6.需支持根据内容提取出教师提问内容，支持按照不少于两种问题分类法对问题类型进行标记并给出分析及改进建议。需支持根据内容提取出学生回答内容，并按照应答方式分布及回答时长给出分析并给予改进建议（提供产品功能截图）。
7.AI分析：需支持根据实录内容对师生行为进行分类，需支持统计教师行为时间和学生行为时间并支持形成S-T分析图和Rt-Ch图，并给出分析及改进建议（提供产品功能截图）。
8.语音转写需支持至少三种形式，包括中文、英文、中英文混合；实录视频播放时需支持显示同步字幕；转写后的文本需支持编辑；语音转写文本需支持根据上下文语义实现文本的自然分段，并支持对每一段授课视频的关键帧画面自动提取；需支持用户对关键帧进行增加、删除操作（提供系统功能现场演示）。
（三）AI虚拟人教学系统
1.支持英语互动对话能力，包括展示虚拟人形象、对话互动、语音评测和语法纠错、翻译（提供产品功能截图）。
2.语音评测需支持将师生的英语对话转写成英语文本；并在对话后对发音的准确性进行打分；语法纠错需支持对常见的语法错误进行纠正，包含单复数、时态（提供产品功能截图）。
3.需支持选择互动话题，话题数≥20个；需支持自由对话。需支持中英混合对话，需支持用户自由使用中文或英文与虚拟人进行对话交流（提供产品功能截图）。
4.中英互译：需支持一键中英互译，中文可以实时翻译成英文，英文可以实时翻译成中文（提供产品功能截图）。
（四）AI习题讲评系统
1.习题导入：需支持≥2种试题文件导入方式，包含拍照输入和本地文件导入；需支持≥3种文件类型的本地导入，包含Word（.docx,.doc）、PDF（.pdf）、图片（.jpg,.png,.jpeg），需支持运用图文识别技术实现理科试卷的文件的解析功能（提供产品功能截图）。
2.试题编辑：需支持对识别后的试题题干和选项进行修改，修改方式≥6种，包含添加题目、删除题目、修改文字、插入图片、编辑公式、保存等（提供产品功能截图）。
3.生成讲评：需支持对选择部分题目或一键全选生成结构化习题讲评课件；需支持选择任意习题进行讲解，讲解习题生成题干区、讲解区、习题列表区；支持题干区、讲解区自由拖拽，调节相对应的区域空间满足书写要求（提供产品功能截图）。
（五）OPS威胁防御系统
1.支持部署环境包括终端和服务器，支持中标麒麟、银河麒麟、中科方德、深度、UOS等国产操作系统。
2.客户端安装后最多占用50M硬盘资源，日常提供内存占用<20M（提供产品功能截图）。
3.支持多种扫描方式，至少包含对终端内部文件进行全盘扫描、快速扫描、自定义扫描三种扫描能力。支持多引擎，至少包含启发式扫描引擎、基因识别引擎和虚拟沙盒引擎，全方位提高终端防护水平（提供产品功能截图）。
4.支持对压缩文件内的恶意文件扫描，包括但不限于对Ari、bzip2、zh、Tar、Zip、Rar4等压缩文件格式类型查杀防护；支持扫描压缩文件大小设定、不扫描指定扩展名文件，提高扫描效率，降低资源占用；本的触碰并根据需要进行隔离操作（提供产品功能截图）。
5.供应商响应的OPS威胁防御系统产品需具备国家认可的认证检测机构颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或国家认可的认证检测机构颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》（提供证书影印件）。
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